Data/hora: 09/06/2024 01:23:19

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Un Exemple d'utilisation d'une defense naturelle contre l'érosion littorale : le grès de plage	
Autores: 	Rossi, G.	
Data: 	2006-04-13	
Ano: 	1987	
Palavras-chave: 	Beach erosion.	
Resumo: 	Ce travail donne les résultats des études menées en nature et sur modèle réduit des conditioris dans lesquelles on peut utiliser un banc de grès de plage comme protection naturelle d'une côte en recul. Les résultats du modèle, conformes aux observations en nature, indiquent que, dans les conditions hydrologiques du golfe du Bénin, une dalle de grès de plage stabilise progressivement le recul du trait de côte lorsque sa largeur est supérieure à 10 m et sa hauteur au-dessus du zéro hydrographique au moins égale à 1 ni. Plus la largeur est grande et la hauteur au-dessus du zéro hydrographique importante, plus la vitesse de stabilisation est. rapide. Ainsi, avec une dalle à + 1,50, le recul s'arrête en trois ans. Du point de vue géotechnique, pour être efficace, la dalle de grès doit être massive, son épaisseur supérieure à 2,50 in et sa résistance à l'écrasement au moins égale à 250 kg/cm2.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/1834/1227	
Formato: 	317291 bytes

application/pdf