Data/hora: 16/06/2024 10:51:02

Provedor de dados: | 25
País: | Brazil
Título: | Tratamento de efluentes por leito cultivado: Sistema para pequenas comunidades
Autores: | Santos, Roberto José dos; Fortes Neto, Paulo; Batista, Getulio Teixeira.
Data: | 2011-07-21
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Coliformes; Efluentes; Esgoto doméstico; Leito cultivado; Domestic sewage; Effluents.
Resumo: | Resumo: A pesquisa teve como base o trabalho de campo desenvolvido nas dependências do Viveiro de Plantas Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, Brasil. Foi projetado um sistema constituído por fossa séptica e leito cultivado, com objetivo de solucionar os problemas dos esgotos gerados pelas comunidades rurais e das periferias de áreas urbanas. O sistema foi dimensionado para fazer o tratamento de esgotos gerado por 40 pessoas, funcionários e visitantes. O projeto é constituído de duas unidades, fossa séptica e leito cultivado. O efluente gerado na fossa séptica foi direcionado para o leito cultivado, formado por duas camadas, uma de brita e outra, de areia, sendo que na camada de brita foram plantadas 50 mudas de espécie Zantedeschia aethiopica L. O sistema iniciou sua operação em junho de 2004 e apresentou alguns resultados: redução de Carga Orgânica, Nutrientes e Microrganismos Patogênicos, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - 87%, Demanda Química de Oxigênio (DQO) – 99%, Coliformes Fecais e Totais – 46%, Nitrogênio Amoniacal - 40%, Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) – 38%, eficiência no pH = 6,9 entre o efluente bruto e tratado (86,6%) e redução significativa de fósforo e ausência de toxicidade.
Tipo: | Article
Idioma: | Português
Identificador: | http://hdl.handle.net/2315/177

Formato:

205939 bytes

application/pdf