Data/hora: 11/06/2024 17:21:14

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Servicio de riego mediante Internet y dispositivos móviles.
Autores: | Aguado Rodríguez, Graciano Javier.
Data: | 2014-01-10
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Contenido volumétrico de agua en el suelo; Teléfono celular; Variables meteorológicas; Predicción; Interpolación espacial; Volumetric water content in the soil; Cell phone; Meteorological variables; Prediction; Spatial interpolation; Hidrociencias; Doctorado.
Resumo: | Hoy en día existe la tecnología para realizar actividades de manera automática y en tiempo real en diversos campos de la investigación. Entre las aplicaciones más importantes en agricultura destaca la automatización del riego, determinación del momento del riego y cálculo de la lámina de riego necesaria para abastecer al suelo de alguna parcela y llevarlo a tener humedad a capacidad de campo. Por ello en esta investigación se planteó elaborar un sistema integrado que sea capaz de estimar el Contenido Volumétrico de Agua en el Suelo (WVC) de varias parcelas mediante el cálculo de un Balance Hídrico Climático (BHC) a nivel horario con el método de Allen (2006). Adicionalmente, en caso de tener disponibilidad de una red de estaciones meteorológicas, se elaboró una aplicación que realiza interpolación espacial a nivel horario para estimar las variables meteorológicas en las diferentes parcelas en donde se realiza el BHC. Cabe mencionar que después de lo anterior se elaboró una aplicación que realiza la predicción del número de horas con Humedad Fácilmente Aprovechable (HFA) que tiene el suelo de las diferentes parcelas para que el productor encargado de alguna parcela pueda planear adecuadamente el momento del próximo riego. Finalmente se elaboró una aplicación para enviar alertas de riego y consulta de horas con HFA en el suelo vía teléfono celular mediante el uso del Servicio de Mensajes Cortos (SMS) para mantener informado al encargado de alguna parcela. Se encontró con esta investigación que si es posible conocer en todo momento (cada hora) el WVC de cualquier parcela y además el SMS es confiable para mantener informado a los encargados de las parcelas sobre el estado de humedad del suelo. _______________ IRRIGATION SERVICE THROUGH INTERNET AND MOBILE DEVICES. ABSTRACT: Today exists the technology to automate in real-time and in various fields of research. Among the most important applications in agriculture highlights the automation of irrigation, irrigation moment estimation and calculation of the irrigation depth needed to supply the soil in a plot and bring it to have moisture at field capacity. Therefore, in this research it was developed an integrated system that is able to estimate the volumetric water content in the soil of several plots by calculating the hourly climatic water balance (BHC) with the method of Allen (2006). Additionally, in case of availability of a network of weather stations, it was developed an application that performs spatial interpolation to estimate the hourly meteorological variables in the different plots where BHC is performed. It is noteworthy that after the above it was developed an application that makes prediction of the number of hours with soil moisture easily available that contains the different plots for the producer in charge of a plot can plan properly the time of the next irrigation. Finally, we developed an application to send alerts irrigation and to consult hours with soil moisture easily available via cell phone by using Short Message Service (SMS) to keep informed the user of any parcel. It was found in this research that it is possible to know at all times (hourly) volumetric water content in the soil of any plot and also the SMS is reliable to keep users informed of the plots soil moisture status.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/2125