Data/hora: 05/06/2024 18:17:48

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Evaluación técnico-económica de la modernización del módulo Angamacutiro del Distrito de Riego 087 Rosario-Mezquite.	
Autores: 	Rodríguez Ríos, José.	
Data: 	2013-09-10	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Multicompuertas; Eficiencia; Indicadores económicos; Rentabilidad; Gated pipes; Efficiency; Economic indicators; Profitability; Hidrociencias; Maestría Tecnológica.	
Resumo: 	El Módulo de riego Angamacutiro del Distrito de Riego 087 Rosario-Mezquite, Michoacán tiene una superficie de riego de 7,686.30 ha y 2,162 usuarios, con una distribución media por usuario de 3.60 ha/usuario. Se abastece de la presa Melchor Ocampo a través de los canales principales margen derecha e izquierda. Los cultivos principales son sorgo y trigo; y en menor superficie, maíz, cebada, avena y fresa. El volumen disponible resulta insuficiente para cubrir las necesidades de riego de los cultivos en la superficie de riego dominada, razón por la cual se propone la Modernización de la red de conducción y de distribución y la mejora de la aplicación del riego en parcela, mediante  la aplicación del riego con tubería por multicompuertas. La modernización del Módulo Angamacutiro permite el rescate de 13 Hm3 de agua superficial que representa un 35% del volumen concesionado, con opción de mejorar la oportunidad de riego e incrementar la superficie regada. El costo total del sistema de riego asciende a la cantidad de $ 220, 968, 647.90 con un costo por hectárea de $ 48, 120.35. Los resultados del análisis económico, presentan una relación beneficio/costo de 1.47 que es significativamente mayor a la unidad, un valor presente neto de $ 93,242,739, un período de recuperación del capital de 5 años y una tasa interna de retorno de 17.15%, mayor a la tasa de descuento aplicada del 12%, por lo anterior se puede asegurar que el proyecto ofrece un buen nivel de rentabilidad, por lo que se recomienda ampliamente su ejecución. _______________ TECHNICAL AND ECONOMICAL EVALUATION OF MODERNIZATION IN THE ANGAMACUTIRO MODULE FROM IRRIGATION DISTRICT 087 "ROSARIO-MEZQUITE". ABSTRACT: The Angamacutiro irrigation module from Irrigation District 087 Rosario-Mezquite, Michoacán has an irrigation area of 7,686.30 ha and 2,162 users; its average distribution is 3.60 ha per user. It is supplied by the Melchor Ocampo dam through the main channels at both the left and right margins. The main crops are sorghum and wheat; and with a lesser area, there are corn, barley, oats and strawberry. Hydraulic flow is insufficient to meet the irrigation needs of crops in the irrigation area, on which it is proposed the modernization of the conduction and distribution system, improving the implementation of farm irrigation through the application using gated pipes. Modernization in the Angamacutiro Module allows the rescue of 13 hm3 of surface water, which represents 35% of the volume concession, with an option to improve the timeliness of irrigation and increase the irrigated area. The total cost of the irrigation system is $ 220, 968, 647.90, which represents a cost of $ 48, 120.35 per hectare. The results of the economic analysis show a benefit / cost ratio of 1.47, which is significantly greater than unity, a net present value of $ 93,242,739, a capital recovery period of five years, and an internal rate of return of 17.15%, higher the discount rate of 12%. For the above reasons, it can be ensured that the project provides a good level of profitability, so its implementation is highly recommended.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/2037