Data/hora: 09/06/2024 10:46:43

Provedor de dados: | 36
País: | Brazil
Título: | Comparação de métodos de determinação da densidade básica em Madeira
Autores: | Trugilho,Paulo Fernando; Silva,Dimas Agostinho da; Frazão,Francisco Juvenal Lima; Matos,Jorge Luis Monteiro de.
Data: | 1990-01-01
Ano: | 1990
Resumo: | O presente trabalho visou o estudo comparativo de 6 métodos propostos para a determinação da densidade básica em madeira e ainda, o efeito de 3 dimensões dos corpos de prova nos métodos. Para tal empregou-se distintamente cerne e alburno da espécie Hymenaea cobaril L. (jatobá) em corpos de provas nas dimensões 2 x 2 x 1 com (D1), 2 x 2 x 3 com (D2) e 2 x 2 x 5 cm (D3). Os métodos analisados foram: a) método de imersão-baseado na variação do peso do líquido (M1); b) o método de medição direta do volume por paquímetro (M2); c) método de imersão-baseado na variação do peso da amostra (M3); d) método de medição direta do volume por cilindro graduado-corpo de prova imerso em areia (M4); e) método de máximo teor de umidade (M5) e f) método de medição direta do volume for cilindro graduado-corpo de prova imperso em água (M6). Os métodos M1, M3 e M5 foram os mais precisos, de melhores repetibilidades, iguais estatisticamente e que não sofreram influência das dimensões influenciaram significativamente os métodos M2, M4 e M6, que foram os menos precisos.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59671990000100307
Editor: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Relação: | 10.1590/1809-43921990201319
Formato: | text/html
Fonte: | Acta Amazonica  v.20 1990
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess