Data/hora: 01/06/2024 08:06:20

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Modélisation hydro-sédimentaire de la rade de Toulon : application à l’étude de la dispersion de radionucléides	
Autores: 	Dufresne, Christiane; Duffa, Céline; Rey, Vincent; Verney, Romaric.	
Data: 	2016	
Ano: 	2016	
Palavras-chave: 	Modélisation hydro-sédimentaire; Dispersion; Radionucléides; Toulon.	
Resumo: 	L’objectif de ce travail est mettre en place un modèle hydro-sédimentaire de dispersion des radionucléides, comme outil d’aide à la décision suite à une hypothétique contamination marine accidentelle. Appliqué à la Rade de Toulon, il utilise le modèle MARS-3D pour l’étude hydrodynamique et le module MIXSED pour la dynamique des différentes classes de sédiments. Les cas d’application présentés concernent le césium et le plutonium, qui ont des affinités très différentes avec les sédiments fins. Les simulations de rejet, effectuées en fond de baie, montrent une variabilité saisonnière marquée, due aux conditions météorologiques typiques, mais aussi aux conditions de débit et de charge sédimentaire associée du fleuve Las, qui se jette dans la Rade. Ainsi, les simulations par forts vents, qui favorisent la circulation et les échanges de masses d’eau, présentent une diminution rapide des activités dissoutes. Par ailleurs, le Vent d’Est hivernal, qui engendre d’importantes crues du Las et un apport de sédiments à la Rade, favorise le piégeage des radionucléides dans les sédiments de fond, où les deuxtiers de la contamination initiale sont piégés après une simulation de deux mois.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00348/45926/45619.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00348/45926/	
Editor: 	XIVèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, 29 juin - 1er juillet 2016, Toulon. Ed.: D.Levacher, M. Sanchez et V.Rey . ISBN 978-2-35921-017-0. N°14 (2016), Thème 2 Dynamique sédimentaire pp.181-190.	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Editions Paralia CFL

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use