Data/hora: 07/06/2024 07:52:32

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Compte-rendu et premiers dépouillements de la mission ECOSIG
Autores: | Berne, Serge; Boelle, Jl; Lericolais, Gilles; Guillemot, P; Herveou, J.
Data: | 1986
Ano: | 1986
Resumo: | Les objectifs affichés de cette mission qui s'est déroulée les 25 et 26 août 1985 à bord du CYROS étaient les suivants : - effectuer la recette d'une source sismique de type sparker (SIG 1580) - réaliser des enregistrements sismiques analogiques en vue d'une numérisation à terre pour effectuer des traitements - entreprendre une reconnaissance sismique préliminaire sur le site retenu pour l'implantation du phare d'Ouessant (Aide Majeure à la Navigation), ceci pour préparer la mission DERO-GM de 1986. Ce dernier objectif qui était lié aux conditions météorologiques n'a pu être réalisé, compte-tenu du peu de temps imparti pour cette mission
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

https://archimer.ifremer.fr/doc/00419/53062/54006.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00419/53062/

Formato: | application/pdf

Fonte:

1986 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use