Data/hora: 10/06/2024 10:16:07

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Impact hydrodynamique de la mise en place d’un parc d’hydroliennes en Baie du Mont Saint-Michel	
Autores: 	Batifoulier, Francois; Kervella, Youen; Laborde, Renaud; Cuny, Jérôme; Caillaud, Matthieu; Lazure, Pascal; Cayocca, Florence.	
Data: 	2012-06	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Modélisation régionale; Hydroliennes; Baie du Mont Saint-Michel; Hydrodynamisme; Potentiel énergétique.	
Resumo: 	Les fortes vitesses rencontrées à l’entrée de la Baie du Mont Saint-Michel font de cet environnement macro-tidal un endroit privilégié, en termes de ressources énergétiques, pour l’implantation d’une ferme d’hydroliennes. Afin d’établir plus précisément son potentiel énergétique et d’évaluer l’impact de l’implantation de telles machines sur son hydrodynamisme, une modélisation hydrodynamique de la Baie du Mont Saint-Michel est mise en oeuvre à l’aide du modèle de circulation régionale MARS3D (LAZURE &amp; DUMAS, 2008) dans sa version tridimensionnelle. La validation hydrodynamique de cette configuration est réalisée à partir de comparaisons à des mesures courantologiques récentes (KERVELLA, 2010). A partir de cette modélisation, une cartographie du potentiel énergétique de la Baie est établie et les endroits propices à l’installation de structures récupératrices de l’énergie des courants sont identifiés. L’impact de l’implantation d’une ou plusieurs structures à l’un de ces endroits sur l’hydrodynamique de la Baie est évalué : l’effet de l’extraction d’énergie des courants est modélisé par l’implémentation d’un nouveau terme puits, correspondant à une force de retard colinéaire à l’écoulement (DEFNE et al., 2011), dans les équations du mouvement de MARS3D. Les résultats présentés pour 2 valeurs d’extraction de l’énergie disponible (25% et 55%) montrent que l’impact d’un parc de petite superficie sur les courants reste très local.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00195/30599/29055.pdf	
Editor: 	XIIèmes Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil. Cherbourg, 12-14 juin 2012. n°12. Levacher D, Sanchez M, et Guillou S (Eds). ISBN 978-2-35921-008-8. Thème 5 : Energies marines. pp.809-818	
Relação: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00195/30599/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Editions Paralia CFL