Data/hora: 14/06/2024 19:12:41

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	MAREL Carnot : Rapport n° 12 : Bilan d’une surveillanceà haute fréquence en zone côtière sous influence anthropique (Boulogne-sur-Mer). Bilan 2017	
Autores: 	Lefebvre, Alain; Poisson-caillault, Emilie; Grassi, Kelly.	
Data: 	2018-06	
Ano: 	2018	
Palavras-chave: 	Manche orientale; Boulogne-sur-Mer; Haute fréquence temporelle; MAREL; Hydrologie; Fluorescence.	
Resumo: 	Installée dans la rade de Boulogne-sur-Mer et inaugurée le 25 novembre 2004, la station MAREL Carnot mesure, toutes les 20 minutes, la salinité, la température de l’eau et de l’air, la fluorescence, la turbidité, la concentration en oxygène dissous, le pourcentage de saturation en oxygène, le P.A.R., l’humidité relative, la direction et la vitesse du vent, la hauteur d’eau et, toutes les 12 heures, la concentration en nitrate, en phosphate et en silicium. Ce rapport vise à présenter les principaux éléments utiles à l’utilisateur des données afin de pouvoir adapter son étude en fonction de la disponibilité des données, de leur qualité et, bien entendu, de son objectif. Les résultats des paramètres fluorescence, turbidité, concentration en oxygène, température de l’eau sont présentés de manière plus détaillée afin de mettre en évidence les cycles saisonniers caractéristiques, la variabilité inter-annuelle et les éventuelles tendances.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55258/56751.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55258/	
Relação: 	info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/654410/EU//JERICO-NEXT	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	2018 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use