Data/hora: 06/06/2024 03:25:03

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Les détergents non-ioniques dans les stations d'épuration
Autores: | Porot, V.
Data: | 1987-12
Ano: | 1987
Palavras-chave: | Détergents non-ioniques; Nonylphénolpolyéthoxylates; HPLC; : station d'épuration.; Nonionic detergents; Nonylphénolpolyethoxylates; HPLC; Sewage ...t.r..e..a..tm.en.t.. .:cJ. an t.
Resumo: | Nonionic detergents of nonylphenolpolyethoxylate type, have been analyzed and identified for each dligomer by high performance liquid .' chromatography, in primary and secondary effluents of the sewage treatment plants Toulon and Morlaix. Measured concentrati~ns for each oligomer indicate variations on 24 hours CyClE and great differences:between sewage treatment.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/00080/19134/16729.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00080/19134/

Formato: | application/pdf

Fonte:

1987 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use