Data/hora: 01/06/2024 10:21:33

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Projet lagune du Grand Barachois : Rapport Phase 1
Autores: | Le Moine, Olivier; Robert, Stephane; Geairon, Philippe; Goraguer, Herle; Goulletquer, Philippe.
Data: | 2017-04
Ano: | 2017
Palavras-chave: | Hydrodynamique; Renouvellements; Saint-Pierre et Miquelon; Lagune; Grand Barachois; Hydrodynamic; Renewal rates; Saint Pierre and Miquelon; Lagoon; Grand Barachois.
Resumo: | La dynamique des masses d'eau et les flux de transit semblent favoriser un comblement et/ou des limitations de renouvellement d'eau mettant en péril la durabilité de l’environnement de cette lagune Miquelonnaise. La Préfecture de Saint Pierre et Miquelon et la DTAM, en soutien à la gestion durable de cet environnement, ont sollicité l’Ifremer pour l’évaluation des flux d’alimentation de cette lagune. Une mission sur place a été réalisée en juin 2016, pour coordonner les actions et effectuer un certain nombre de mesures préliminaires (jaugeages et bathymétrie du chenal, courantométrie horizontale). Ces données sont complétées par une acquisition continue des vitesses de courant, avec des données disponibles à ce jour du 2 juin au 15 novembre 2016. L’investissement des équipes DTAM a permis le redéploiement de l’appareil dans des conditions relativement extrêmes. Toujours opérationnel, il doit effectuer des mesures jusqu’à l’été 2017. En l’absence des levés bathymétriques suite à des problèmes techniques, les évaluations de flux et de renouvellements, qui en dépendent, ne seront réalisées que courant 2017. Ce rapport présente néanmoins les données et les premiers traitements obtenus montrant des vitesses maximales enregistrées par l’ADCP (VDOP) de 2,02m/s et 2,32m/s en flot et en jusant respectivement, en moyenne sur la colonne d’eau.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/00384/49512/50021.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00384/49512/

Formato: | application/pdf

Fonte:

2017 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use