Data/hora: 01/06/2024 08:32:22

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | MAREL Carnot. Bilan d‟une surveillance à haute fréquence en zone côtière sous influence anthropique (Boulogne-sur-Mer). Bilan de l‟année 2014. Rapport n° 9
Autores: | Lefebvre, Alain; Devreker, David.
Data: | 2015-07
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Manche orientale; Boulogne-sur-Mer; Haute fréquence temporelle; MAREL; Hydrologie; Fluorescence.
Resumo: | Installée dans la rade de Boulogne-sur-Mer et inaugurée le 25 novembre 2004, la station MAREL Carnot mesure toutes les 20 minutes la salinité, la température de l‟eau et de l‟air, la fluorescence, la turbidité, la concentration en oxygène dissous, le pourcentage de saturation en oxygène, le P.A.R., l‟humidité relative, la direction et la vitesse du vent, la hauteur d‟eau et toutes les 12 heures, la concentration en nitrate, en phosphate et en silicium. Ce rapport vise à présenter les principaux éléments utiles à l‟utilisateur des données afin de pouvoir adapter son étude en fonction de la disponibilité des données, de leur qualité et bien entendu de son objectif. Les résultats des paramètres fluorescence, turbidité, concentration en oxygène, température de l‟eau sont présentés de manière plus détaillées afin de mettre en évidence les cycles saisonniers caractéristiques, la variabilité inter-annuelle et les éventuelles tendances.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/00280/39136/37690.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00280/39136/

Formato: | application/pdf

Fonte:

2015 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use