Data/hora: 02/06/2024 02:07:35

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Maturidade da fibra de algodão determinada pelo fibrógrafo modelo 430	
Autores: 	Sabino,Nelson Paulieri; Gridipapp,Imre Lajos; Kondo,Julio Isao; Carneiro,Jesuina Buschinelli.	
Data: 	1980-01-01	
Ano: 	1980	
Resumo: 	O método de determinar a maturidade da fibra de algodão pelo fibrógrafo digital Mod. 230-A foi transposto para o novo modelo 430, que apresenta algumas inovações técnicas e opera com um pente único. A equação respectiva foi obtida através do estudo comparativo das funções L = f(p), L²/P = f(L) e M% = f(IM) obtidas para os dois aparelhos, e das relações n = p0/p e k = (IM230_A)/IM430, sendo L a leitura inicial em volts, p0 o peso da fibra de dois pentes do Mod. 230-A, p o peso da fibra do pente do Mod. 430, IM o índice de maturidade e M% a maturidade em porcentagem de fibras maduras. A expressão final obtida foi: log M% = 2,4123 - 1,37016.IM430 onde: IM430 = L2/P _ 0,04857.L + 0,3616 Comparando-se os resultados obtidos na análise de ensaios regionais de variedades, pelo emprego dos dois modelos, 230-A e 430, inclusive a equação de Worley Jr. (in 7) desenvolvida para o segundo modelo, concluiu-se que, entre os três métodos testados, a expressão apresentada permitiu maior sensibilidade para diferenciar variedades quanto à maturidade.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051980000100009	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87051980000100009	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.39 n.1 1980	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess