Data/hora: 11/06/2024 05:21:05

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Deposição e perdas da calda em feijoeiro em aplicação com assistência de ar na barra pulverizadora
Autores: | Raetano,Carlos Gilberto; Bauer,Fernando Cesar.
Data: | 2004-01-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Tecnologia de aplicação; Assistência de ar; Pulverizador de barra; Depósitos; Phaseolus vulgaris.
Resumo: | Com o objetivo de avaliar a influência da assistência de ar na deposição da calda de pulverização, em plantas de feijoeiro (Phaseolus vulgaris) aos 26 dias após a emergência (DAE), com pontas de pulverização de jato cônico vazio (JA-0,5 e JA-1) e jato plano (AXI-110015), e volumes de calda, foi realizado um experimento em delineamento inteiramente casualizado, utilizando como traçador o íon cobre. Alvos coletores (papel de filtro com 3 x 3 cm) foram afixados nas superfícies adaxial e abaxial de folíolos posicionados nas partes superior e inferior das plantas. Para aplicar a solução traçadora, utilizou-se pulverizador com barras de 14 metros, com e sem assistência de ar, volumes de 60 e 100 L.ha-1, e velocidade do ar correspondente a 50% da rotação máxima do ventilador. Após a aplicação, os coletores foram lavados individualmente em solução extratora de ácido nítrico a 1,0 mol.L-1, e a quantificação dos depósitos através de espectrofotometria. A assistência de ar não influenciou na deposição da calda tanto a 60 quanto a 100 L.ha-1. O maior volume proporcionou maiores depósitos, sendo constatadas elevadas perdas para o solo (mais de 60%).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052004000200016
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052004000200016
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.63 n.2 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess