Data/hora: 10/06/2024 00:37:57

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Determinação dos índices de cristalinidade de fibras celulósicas
Autores: | Tomaz,Rose Marry Araújo Gondim; Bittencourt,Edison; Sabino,Nelson Paulieri; Kondo,Julio Isao.
Data: | 1994-01-01
Ano: | 1994
Palavras-chave: | Difração de raios X; Espectroscopia de infravermelho; Índice de cristalinidade.
Resumo: | No presente estudo, foi avaliada a introdução de métodos de análises de micro-estrutura de fibras celulósicas. O algodão utilizado, proveniente das variedades IAC 17, IAC 19 e IAC 20, foi colhido em dez localidades do ensaio regional de variedades do Estado de São Paulo, no ano agrícola de 1985/86. Amostras de fibras de viscose, rami e rami tratado quimicamente com ácido clorídrico, também foram usadas, a fim de estabelecer uma relação entre os dois sistemas de determinação dos índices de cristalinidade. Utilizaram-se os métodos empíricos de difratometria de raios X e espectroscopia de infravermelho para as determinações dos índices de cristalinidade: o obtido por espectroscopia de infravermelho permitiu a diferenciação de variedades de algodoeiro IAC, enquanto o proposto por difratometria de raios X não possibilitou essa diferença. As propriedades físicas das fibras de variedades de algodoeiro IAC não se correlacionaram com os índices de cristalinidade obtidos nos dois processos. Os métodos usados para a determinação de tais índices foram altamente correlacionados (r = 0,95), empregando-se amostras de celulose com tratamento diferenciado.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051994000100013
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051994000100013
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.53 n.1 1994
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess