Data/hora: 09/06/2024 19:01:00

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	O sistema de cultivo e a estrutura do solo em cafezal. Parte II	
Autores: 	Silveira,Gastão Moraes da; Kurachi,Sergio Augusto Hiroaki.	
Data: 	1985-01-01	
Ano: 	1985	
Palavras-chave: 	Mecanização agrícola; Maquinária agrícola; Máquinas de cultivo; Cultivo mecanizado; Sistema de cultivo; Cultura cafeeira.	
Resumo: 	Foram verificadas as modificaçoes estruturais ocorridas no solo das ruas de um cafezal, pelo emprego de diferentes métodos de cultivo, em experimento instalado em Latossolo Roxo, no município de Analândia (SP). As porcentagens de distribuição das partículas dentro de classes de tamanho e o diâmetro médio dos agregados do solo foram comparados para os diferentes métodos de cultivo. Após nove anos, de 1973 a 1982, constatou-se diferença significativa quanto ao diâmetro médio dos agregados, pelo emprego da roçadeira e pelos demais métodos. Constatou-se ainda que o diâmetro médio das partículas aumentou com o emprego da roçadeira, enquanto o uso da grade provocou diminuição. O maior percentual médio acumulado das classes de agregados correspondeu ao emprego da roçadeira. O grau de compactação foi também objeto de estudo, usando-se a densidade como parâmetro para estimá-lo. Os valores de densidade foram excessivamente dispersos, não permitindo a avaliação dos efeitos dos diversos tratamentos na compactação do solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051985000100015	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87051985000100015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.44 n.1 1985	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess