Data/hora: 02/06/2024 15:58:00

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Distribuição e tamanho de poros em três tipos de solos do estado de São Paulo
Autores: | Grohmann,F.
Data: | 1960-01-01
Ano: | 1960
Resumo: | Curvas da distribuição e tamanho de poros dos solos terra-roxa-misturada, terra-roxa-legítima, arenito Bauru e de um bloco de areia foram obtidas pela aplicação das tensões 0-15, 15-30, 30-60 e 60-150 cm de altura de água. Estudaram-se as camadas 0-25, 25-50 e 50-80 cm de profundidade, com sua estrutura natural e em três repetições. Procurou-se, também, caracterizar a porosidade capilar (microporosidade) e a não capilar (macroporosidade), tomando-se por base a tensão de 60 cm de altura de água. As curvas de distribuição e tamanho de poros mostram que nas terras roxa-misturada e roxa-legítima o tamanho e distribuição dos poros aumenta em profundidade no perfil de solo. Como conseqüência, a porosidade capilar, que é maior na camada superficial, decresce nas camadas mais profundas do perfil. Em um bloco de areia, com distribuição granulométrica conhecida, aplicamos também as mesmas tensões, e os dados obtidos mostram que 89,9% da água foi extraída do bloco a uma tensão de 30 cm de altura de água, e que 76% dos poros são maiores que 0,2 mm de diâmetro. A porosidade capilar é baixa, sendo elevada a porosidade não capilar.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051960000100021
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051960000100021
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.19 n.unico 1960
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess