Data/hora: 17/06/2024 02:27:09

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Efeito da velocidade do ar em barra de pulverização na deposição de produtos fitossanitários em feijoeiro
Autores: | Raetano,Carlos Gilberto; Bauer,Fernando Cesar.
Data: | 2003-01-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Assistência de ar; Traçador; Pulverizador de barras; Phaseolus vulgaris.
Resumo: | Com o objetivo de avaliar o efeito da variação da velocidade do ar em barra de pulverização na deposição da calda na cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris), realizou-se o experimento em 9 e 10 de outubro de 2000, no Centro de Pesquisas Agronômicas - Cyanamid, em Iracemápolis (SP), em delineamento inteiramente casualizado, aos 48 dias após a emergência (DAE). Para isso, convencionou-se que a rotação máxima do ventilador, medida com o auxílio de fototacômetro, possibilitou a obtenção da velocidade máxima do ar na barra de pulverização e, a partir daí, níveis de 50% e 75% da velocidade máxima do ar. Alvos artificiais foram fixados na superfície adaxial e na abaxial de folíolos posicionados, nos terços superior e inferior das plantas selecionadas, ao acaso, e distribuídas perpendicularmente ao deslocamento do pulverizador. O óxido cuproso (50% de cobre metálico) foi o traçador utilizado em pulverização e a determinação quantitativa dos depósitos feita com o uso da espectrofotometria de absorção atômica. Os resultados sugerem que a variação da velocidade do ar na barra pulverizadora não influenciou sobre os níveis de depósitos no feijoeiro, aos 48 DAE, nas condições do presente trabalho.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052003000200019
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052003000200019
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.62 n.2 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess