Data/hora: 02/06/2024 18:21:49

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Diferenciação espectral de solos utilizando dados obtidos em laboratório e por sensor orbital
Autores: | Fiorio,Peterson Ricardo; Demattê,José A. M.; Nanni,Marcos Rafael; Formaggio,Antonio Roberto.
Data: | 2010-01-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Equações discriminantes; Reflectância; Sensoriamento remoto; Mapeamento de solos.
Resumo: | Um grande número de amostras de solos seria necessário para delimitar com precisão os limites das unidades de solos. Assim, técnicas que possam auxiliar em levantamentos pedológicos como o sensoriamento remoto tem provado ser de grande valia. O objetivo foi avaliar a possibilidade de diferenciar solos por meio de dados espectrais em laboratório e orbitais. Para o trabalho foi escolhida uma área de 473 ha com solo exposto, proveniente de dois materiais de origem distintos, o arenito com cimento argiloso e o basalto. Foi estabelecida uma grade (100 m x 100 m) em toda a área de estudo, totalizando 473 pontos de amostragem, todos georreferenciados. Para cada ponto da grade, foram coletadas amostras de solo nas profundidades 0-20 cm (superfície, A) e 80-100 cm (subsuperfície, B). A partir dos resultados das análises químicas e físicas e descrição de perfis, gerou-se o mapa de solos, e posteriormente, cada unidade desse mapeamento foi diferenciada por textura. As reflectâncias de laboratório foram obtidas com o espectroradiômetro IRIS, na faixa de 450 a 2500 nm. As reflectâncias orbitais foram obtidas após o processamento de uma imagem TM-Landsat-5, para os pontos de amostragem. Equações discriminantes foram geradas partindo-se dos dados espectrais por tratamento estatístico, que selecionou entre as setenta variáveis espectrais em laboratório, cinquenta e seis, sendo selecionadas para o modelo espectral orbital as seis bandas reflectivas do sensor TM. As equações geradas foram testadas, obtendo-se matrizes de confusão, onde ocorreu um acerto de 81% para os dados espectrais em laboratório e 40% de concordância para os dados orbitais.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000200025
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052010000200025
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.69 n.2 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess