Data/hora: 11/06/2024 12:02:48

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Determinação rápida da umidade do solo pelo método da reação com o carbureto de cálcio
Autores: | Camargo,A. Paes de; Costa,Arthur O. Lopes da.
Data: | 1960-01-01
Ano: | 1960
Resumo: | São comparados neste trabalho determinações de umidade em 220 amostras de solo, do tipo "arenito Bauru", feitas concomitantemente pelo método da reação com o carbureto de cálcio, no aparelho "Speedy moisture tester", e pelo método clássico da estufa a 105° C. Foi encontrada correlação bastante estreita entre os resultados de um e outro método, sendo o coeficiente de correlação (r) igual a 0,97. O método do carbureto apresentou teores um pouco mois baixos que os da estufa, havendo em média uma diferença de 0,6 para menos. A relação verificada entre os dados dos dois métodos pode ser representada pela equação de regressão: Yc= 0,34 + 1,03X, onde Yc é o teor de umidade correspondente à estufa e X o dado pelo método do carbureto. Para facilitar a conversão rápida dos resultados do método do carbureto de cálcio, obtidos com o aparelho "Speedy", em teores normais correspondentes aos da estufa, foi organizada uma tabela baseada nessa equação de regressão. Ela se aplica, todavia, ùnicamente para os solos arenosos do tipo arenito Bauru. O aparelho "Speedy", mostrando-se bastante preciso e permitindo obter os resultados em poucos minutos no próprio campo, sem necessidade de instalações especiais, poderá ser de grande utilidade nos trabalhos que exigem numerosas e rápidas determinações da umidade do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051960000100030
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051960000100030
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.19 n.unico 1960
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess