Data/hora: 11/06/2024 12:09:32

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Determinação da velocidade de infiltração da água no solo, por meio de diagramas de pluviografos e limnígrafos	
Autores: 	Bertoni,José.	
Data: 	1959-01-01	
Ano: 	1959	
Resumo: 	Neste trabalho são apresentados os valores da velocidade de infiltração, obtidos com os dados de perdas por erosão dos talhões de comprimento de rampa, da Estação Experimental de Conservação do Solo, em Clarinda, Iowa, nos Estados Unidos. Usando os dados de intensidades de chuva e enxurrada, a velocidade de infiltração foi determinada pelo método gráfico de Sharp e Holtan para as 10 maiores chuvas, com apreciável enxurrada, que ocorreram durante um período de cinco anos. As 10 chuvas foram selecionadas com base na sua duração, intensidade e época do ano. Os problemas do cálculo da velocidade de infiltração com os dados de talhões de perdas por erosão e algumas das limitações dos valores determinados são apresentados.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051959000100013	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87051959000100013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.18 n.unico 1959	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess