Data/hora: 11/06/2024 10:13:15

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Determinação da velocidade de infiltração da água no solo, por meio de diagramas de pluviografos e limnígrafos
Autores: | Bertoni,José.
Data: | 1959-01-01
Ano: | 1959
Resumo: | Neste trabalho são apresentados os valores da velocidade de infiltração, obtidos com os dados de perdas por erosão dos talhões de comprimento de rampa, da Estação Experimental de Conservação do Solo, em Clarinda, Iowa, nos Estados Unidos. Usando os dados de intensidades de chuva e enxurrada, a velocidade de infiltração foi determinada pelo método gráfico de Sharp e Holtan para as 10 maiores chuvas, com apreciável enxurrada, que ocorreram durante um período de cinco anos. As 10 chuvas foram selecionadas com base na sua duração, intensidade e época do ano. Os problemas do cálculo da velocidade de infiltração com os dados de talhões de perdas por erosão e algumas das limitações dos valores determinados são apresentados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051959000100013
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051959000100013
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.18 n.unico 1959
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess