Data/hora: 09/06/2024 04:07:43

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Produção de carvão a partir de resíduo de erva-mate para a remoção de contaminantes orgânicos de meio aquoso	
Autores: 	Gonçalves,Maraísa; Guerreiro,Mário César; Bianchi,Maria Lúcia; Oliveira,Luiz Carlos Alves; Pereira,Elaine Inácio; Dallago,Rogério Marcos.	
Data: 	2007-10-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Erva-mate; Carvão; Adsorção.	
Resumo: 	Neste trabalho, apresenta-se um novo material adsorvente, obtido a partir da pirólise de resíduos da erva-mate. O carvão resultante demonstrou elevada área superficial específica quando comparado com outros materiais pirolisados e elevada capacidade de remoção de contaminantes orgânicos de soluções aquosas. Os valores de área específica apresentados pelos materiais foram de 344, 191 e ~0,5 m² g-1, para o carvão Mate 1, Mate 2 e Mate 3, respectivamente. As isotermas de adsorção mostraram que os carvões apresentam potencial para utilização como adsorvente para compostos orgânicos, tais como: o corante têxtil vermelho reativo, o corante azul de metileno e para o herbicida atrazina, sendo que os máximos de adsorção utilizando o carvão Mate 1 foram de 16, 230 e 30 mg g-1, respectivamente.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000500017	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542007000500017	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.31 n.5 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess