Data/hora: 11/06/2024 11:17:10

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Efeito da profundidade de semeadura e de rodas compactadoras submetidas a cargas verticais na temperatura e no teor de água do solo durante a germinação de sementes de milho
Autores: | Silva,Rouverson Pereira da; Corá,José Eduardo; Carvalho Filho,Alberto; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso.
Data: | 2008-06-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Teor de água do solo; Temperatura do solo; Emergência.
Resumo: | As rodas compactadoras das semadoras-adubadoras têm como principal função, propiciar o bom contato entre o solo e a semente para garantir a germinação das sementes e a emergência das plântulas. Objetivou-se, neste trabalho, estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras, três profundidades de semeadura e três níveis de carga sobre a roda compactadora sob a temperatura e o teor de água do solo. O trabalho foi desenvolvido na pista de ensaios de semeadura, localiza em Uberaba, MG, em Latossolo Vermelho distrófico, utilizando-se o delineamento experimental de parcelas sub-subdivididas, com 27 tratamentos e quatro repetições. As rodas com maior área de contato com o solo proporcionaram maiores valores do teor médio de água e da temperatura do solo. O nível de carga sobre a roda compactadora não afetou a temperatura e o teor de água do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000300034
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542008000300034
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.32 n.3 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess