Data/hora: 09/06/2024 06:33:21

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Resistência a compressão de tijolos de solo-cimento fabricados com o montículo do cupim Cornitermes cumulans (Kollar, 1832)	
Autores: 	Albuquerque,Leandro Queiroz Corrêa de; Biscaro,Guilherme Augusto; Negro,Sérgio Ricardo Lima; Oliveira,Alessandra Conceição de; Carvalho,Laércio Alves de; Leal,Stella Tosta.	
Data: 	2008-04-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Idade de cura; Ensaios físicos e mecânicos; Solo-cimento.	
Resumo: 	Objetivou-se neste trabalho, comparar a resistência à compressão de tijolos de solo-cimento fabricados com o montículo do cupim Cornitermes cumulans (Kollar, 1832), com tijolos que utilizaram como matéria prima um NEOSSOLO QUARTZARÊNICO (EMBRAPA, 1999), ambos submetidos a duas idades de cura (07 ou 28 dias). O experimento foi montado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2, sendo analisados dois cofatores: a matéria prima base e a idade de cura. Os ensaios físicos e mecânicos obedeceram às prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR-8492 (ABNT, 1982) e NBR-8491 (ABNT, 1984). Concluiu-se que a resistência à compressão dos tijolos foi maior com o aumento das idades de cura. O tratamento T4 apresentou maior valor de resistência à compressão, não diferindo estatisticamente dos tratamentos T2 e T1. Os tijolos fabricados com o montículo do cupim C. cumulans (Kollar, 1832) apresentaram diminuição da absorção de água com o aumento das idades de cura, o que normalmente corresponde a um maior aumento da resistência à compressão, ao contrário dos que utilizaram o NEOSSOLO QUARTZARÊNICO (EMBRAPA, 1999).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200032	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542008000200032	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.32 n.2 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess