Data/hora: 11/06/2024 09:01:30

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Consumo de combustível em diferentes sistemas de preparo periódico realizados antes e depois da operação de subsolagem	
Autores: 	Salvador,Nilson; Mion,Renildo Luiz; Benez,Sérgio Hugo.	
Data: 	2009-06-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Preparo periódico; Subsolagem; Consumo de combustível.	
Resumo: 	Foi estudado o consumo de combustível de diferentes sistemas de preparo periódico, realizados antes e depois da operação de subsolagem num solo classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico. As operações de preparo foram: a) 1 aração com arado de discos; b) 1 aração com arado de discos e 1 gradagem com grade destorroadora-niveladora; c) 1 gradagem com grade aradora; d) 1 gradagem com grade aradora e 1 gradagem com grade destorroadora-niveladora e; e) 1 escarificação com escarificador. O consumo específico (g kWh-1) de combustível para os diferentes sistemas de preparo periódico do solo variou estatisticamente com a condição de subsolagem realizada antes e depois. A escarificação proporcionou menor volume de combustível requerido por hectare (L ha-1) que os demais sistemas de preparo. O preparo do solo depois da subsolagem obteve um maior volume de combustível consumido por área (L ha-1).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000300029	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542009000300029	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.33 n.3 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess