Data/hora: 11/06/2024 04:34:00

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação do custo energético de diferentes operações agrícolas mecanizadas	
Autores: 	Fernandes,Haroldo Carlos; Silveira,João Cleber Modernel da; Rinaldi,Paula Cristina Natalino.	
Data: 	2008-10-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Plantio direto; Preparo do solo; Consumo de combustível; Energia.	
Resumo: 	Com o propósito de aumentar a eficiência de uso de insumos energéticos utilizados na agricultura tropical, procurou-se determinar o custo energético (MJ ha-1) das principais operações agrícolas mecanizadas em quatro sistemas de preparo do solo para a semeadura do milho e quantificar sua possível redução, utilizando os sistemas de preparo conservacionistas, em relação ao sistema convencional. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Viçosa - UFV. O delineamento experimental foi em parcelas subdivididas com quatro tratamentos e nove repetições, totalizando 36 parcelas experimentais. Foram avaliadas a densidade do solo, teor de água do solo e resistência do solo a penetração, o consumo de combustível e o custo energético. O plantio direto foi o sistema que proporcionou menor consumo de combustível, seguido pelo sistema de cultivo mínimo com grade de disco leve, preparo reduzido e preparo convencional, respectivamente. O plantio direto teve um custo energético de 52,72% do custo do sistema convencional e o cultivo mínimo foi de 77,52%, possibilitando economizar entre 1216,51 e 578,39 MJ ha-1, respectivamente, equivalente a 25,45 e 12,10 L de óleo diesel para cada hectare trabalhado.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000500034	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542008000500034	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.32 n.5 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess