Data/hora: 02/06/2024 18:07:29

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação técnica e econômica de um "skidder" operando em diferentes produtividades e distâncias de extração	
Autores: 	Lopes,Sebastião Eudes; Fernandes,Haroldo Carlos; Minette,Luciano José; Silveira,João Cleber Modernel da; Rinaldi,Paula Cristina Natalino.	
Data: 	2009-12-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Máquinas florestais; Rendimento; Composição de custos.	
Resumo: 	Este trabalho foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal do Estado de Goias, com o objetivo de avaliar técnica e economicamente o trabalho de um "skidder". A análise técnica consistiu do estudo de tempos e movimentos, além da produtividade, da disponibilidade mecânica e da eficiência operacional da máquina. A análise econômica consistiu na determinação dos custos operacionais. Utilizou-se um delineamento estatístico em blocos inteiramente casualizados em esquema fatorial 6x3x3, (seis operações, três produtividades e três distâncias de arraste), com quatro repetições. Os valores foram submetidos à analise de variância e teste Tukey a 5% de significância. O melhor rendimento energético foi para a distância de 300 m e uma produtividade da floresta de 100 m³ ha-1.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000600023	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542009000600023	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.33 n.6 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess