Data/hora: 10/06/2024 02:12:22

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Avaliação técnica e econômica de um "skidder" operando em diferentes produtividades e distâncias de extração
Autores: | Lopes,Sebastião Eudes; Fernandes,Haroldo Carlos; Minette,Luciano José; Silveira,João Cleber Modernel da; Rinaldi,Paula Cristina Natalino.
Data: | 2009-12-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Máquinas florestais; Rendimento; Composição de custos.
Resumo: | Este trabalho foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal do Estado de Goias, com o objetivo de avaliar técnica e economicamente o trabalho de um "skidder". A análise técnica consistiu do estudo de tempos e movimentos, além da produtividade, da disponibilidade mecânica e da eficiência operacional da máquina. A análise econômica consistiu na determinação dos custos operacionais. Utilizou-se um delineamento estatístico em blocos inteiramente casualizados em esquema fatorial 6x3x3, (seis operações, três produtividades e três distâncias de arraste), com quatro repetições. Os valores foram submetidos à analise de variância e teste Tukey a 5% de significância. O melhor rendimento energético foi para a distância de 300 m e uma produtividade da floresta de 100 m³ ha-1.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000600023
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542009000600023
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.33 n.6 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess