Data/hora: 11/06/2024 00:31:32

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Erosividade e características da chuva correlacionadas com perdas de solo em Alagoinha - PB
Autores: | Nascimento,Clístenes Williams Araújo do; Chaves,lede de Brito.
Data: | 1996-12-01
Ano: | 1996
Palavras-chave: | Erosão de solo; Energia cinética de chuvas.
Resumo: | Visando estabelecer o parâmetro da chuva quemelhor expresse a sua capacidade potencial de causar erosão, foram estudadas, para o período de 1981 a 1989, correlações lineares simples entre 13 características da chuva e as perdas de solo provocadas por erosão hídrica em solo classificado como Terra Roxa Estruturada localizada na Estação Experimental de Alagoinha, Paraíba, pertencente a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba. As características da chuva testadas como estimadores da erosividade foram: quantidade de chuva;energia cinética total; segmentos de chuva com energia cinética igual ou superior a 25 mm/h; intensidades máximas de chuva em 5, 10, 15, 30 e 60 minutos; produto da energia cinética total pelas intensidades máximas em 5, 10, 15, 30 e 60 minutos. As correlações obtidas indicam que a característica da chuva produto da energia cinética total pela intensidade máxima em 15 minutos é a que melhor se correlaciona com as perdas de solo na região em estudo; entretanto, não houve diferença significativa entre as características produto da energia cinética total pela intensidade máxima em 15 minutos e produto da energia cinética total pela intensidade máxima em 30 minutos. O valor médio anual para a precipitação em Alagoinha - PB no período de 1981 a 1989 foi de 3423 MJ.mm/ha.h.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781996000300011
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84781996000300011
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.26 n.3 1996
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess