Data/hora: 12/06/2024 07:32:35

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Modelagem do volume de reservatórios de irrigação para fins de outorga e planejamento agrícola	
Autores: 	Robaina,Adroaldo Dias; Peiter,Marcia Xavier; Parizi,Ana Rita Costenaro; Soares,Fátima Cibele; Gomes,Ana Carla dos Santos.	
Data: 	2009-12-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Volumetria; Hidrometria; Batimetria.	
Resumo: 	No Estado do Rio Grande do Sul, a utilização crescente de sistemas de irrigação vem tornando cada vez mais importante a reservação de água através de barragens. Neste caso, é essencial a determinação do volume de água disponível nessas estruturas para o adequado planejamento dos sistemas irrigados e outorga para o uso da água. Atualmente, a determinação do volume é pouco frequente porque o método direto (batimetria) caracteriza-se por ser oneroso, além de exigir mão-de-obra especializada e tempo disponível. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar um modelo matemático para a determinação do volume de água armazenado em reservatórios de irrigação. O modelo matemático escolhido foi representado pela fórmula de Schoklisch, em que o volume de água de um reservatório é dado pelo produto da área e profundidade máxima em nível normal e o parâmetro de Schoklisch (η). Foi feita a análise do parâmetro η a partir dos dados fornecidos por 210 reservatórios com finalidade de irrigação, localizados na região da Campanha do Estado do Rio Grande do Sul. Através dos resultados, pode-se observar que o valor do coeficiente de Schoklisch (η) variou entre 0,47 e 0,53, apresentando um valor médio de 0,50 e desvio padrão de 0,05, considerando-se os municípios em conjunto. Observou-se, ainda, que todos os locais estudados enquadraram-se na classe de desempenho ótimo. Os coeficientes de determinação encontrados para as regiões de estudo foram superiores a 0,99. A relação entre o volume estimado e o volume observado em reservatórios demonstra o alto grau de correlação entre os valores testados e permite a recomendação do uso do modelo de Schoklisch para a determinação do volume de água armazenado em reservatórios de irrigação nas localidades em estudo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900015	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782009000900015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.39 n.9 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess