Data/hora: 16/06/2024 00:49:26

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Plataformas de colheita e colheita manual com trilha mecânica sobre a qualidade de sementes de arroz ( Oryza sativa, L. )
Autores: | Franco,Daniel Fernandez; Alonço,Airton dos Santos; Petrini,José Alberto.
Data: | 1999-06-01
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Colheita mecânica; Plataforma de corte; Plataforma recolhedora.
Resumo: | Durante a colheita do arroz irrigado ocorrem perdas e danos físicos e fisiológicos às sementes. No final da década de oitenta, surgiram as plataformas recolhedoras, que retiram ou arrancam o grão ao invés de cortar a panícula, porém, pouco se conhece a respeito dos danos físicos e fisiológicos que este sistema de plataforma pode causar às sementes. Este trabalho teve por objetivo avaliar os danos mecânicos causados às sementes dos cultivares de arroz BR-IRGA 409 e BR-IRGA 410, por três formas de colheita: (a) colheita manual e trilha mecânica; (b) colheita com plataforma de corte; (c) colheita com plataforma recolhedora. Quando a colheita foi mecânica, realizou-se a coleta das amostras diretamente no graneleiro. O delineamento experimental foi blocos ao acaso, com seis repetições. Os resultados demonstraram que as sementes de arroz irrigado dos cultivares estudados não apresentaram diferenças significativas em suas qualidades físicas e fisiológicas, quando colhidas com plataforma de corte e com a plataforma recolhedora. Estes dois métodos de colheita, porém, apresentaram danos significativamente maiores quando comparados à colheita manual e trilha mecânica.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781999000200013
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84781999000200013
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.29 n.2 1999
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess