Data/hora: 02/06/2024 13:00:47

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Resistência de grãos de milho à ruptura por compressão	
Autores: 	Delalibera,Hevandro Colonhese; Weirich Neto,Pedro Henrique; Colet,Marcelo José; Garbuio,Paulo William; Sverzut,Claudio Bianor.	
Data: 	2008-12-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Silagem; Textura do grão; Propriedades mecânicas de grãos.	
Resumo: 	A região dos Campos Gerais é considerada um importante pólo leiteiro do Paraná. No que se refere à alimentação de gado leiteiro, destaca-se a silagem de planta inteira de milho, em que a otimização no aproveitamento desta é fator importante, pois reduz os custos da produção. Com vistas a tal otimização, um dos fatores que merece destaque é a digestibilidade dos grãos, a qual é influenciada pelo híbrido, pelas condições da cultura, pelo ponto de colheita e pelo processo físico de fragmentação. Com isso, torna-se importante conhecer as propriedades mecânicas dos materiais vegetais e quantificar as exigências de força necessárias para fragmentá-los, pois são parâmetros relevantes no desenvolvimento de máquinas que desempenham esta função. Neste trabalho quantificou-se a exigência de força para romper grãos de milho por compressão para 11 híbridos comumente utilizados na região. Na avaliação foram utilizados grãos colhidos no ponto de grão seco. Para tanto, utilizou-se uma célula de carga, um sistema hidráulico com velocidade constante e uma ponteira em forma de "V". Na quantificação da força, foram encontradas exigências distintas entre os híbridos, mesmo quando estes possuem a mesma classificação quanto à textura do grão (mole e/ou semiduro). A exigência de força foi diretamente proporcional à quantidade de endosperma córneo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000900012	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782008000900012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.38 n.9 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess