Data/hora: 03/06/2024 09:47:42

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | A dependência entre a condutividade hidráulica saturada e atributos físicos do solo
Autores: | Mesquita,Maria da Glória Bastos de Freitas; Moraes,Sergio Oliveira.
Data: | 2004-06-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Movimento de água e solutos no solo; Propriedades físicas do solo; Variabilidade; Amostragem.
Resumo: | A condutividade hidráulica saturada do solo (Ksat) é uma das propriedades de maior relevância para estudos de movimento de água e solutos no solo. Sua determinação em laboratório e campo produz resultados com elevada dispersão, o que indica que esta propriedade é altamente variável. A Ksat é também dependente dos demais atributos do solo, principalmente da densidade do solo, densidade de partículas, porosidade total, macro e microporosidade. A caracterização e um maior entendimento desta dependência torna-se fundamental para permitir quaisquer conclusões sobre os processos físicos que ocorrem nos solos. O objetivo deste trabalho foi o de ressaltar a influência destes atributos na Ksat e nos processos de movimento de água e solutos nos solos. Uma caracterização estatística prévia das variáveis revela que podem possuir distribuições de freqüências distintas das de Ksat, o que implicará em variabilidades e necessidade de número de amostras diferenciado para obter conclusões com o mesmo grau de confiabilidade. Logo, o pesquisador deve avaliar o risco na estimativa de medidas dependentes de Ksat e valores a serem adotados para as propriedades do solo antes de serem utilizados em operações de práticas agrícolas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000300052
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782004000300052
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.34 n.3 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess