Data/hora: 13/06/2024 04:44:53

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Relação cinemática em um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar equipado com pneus radiais na eficiência de tração
Autores: | Ferreira,Mauro Fernando; Schlosser,José Fernando; Neujahr,Eduardo Briese; Schneider,Virgílio.
Data: | 2000-12-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Pneus agrícolas; Tração; Patinamento.
Resumo: | Diferentes combinações de pressões internas dos pneus do trator pode afetar a interferência entre eixos motrizes dos tratores agrícolas, principalmente com pneus do tipo radial. Um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar foi analisado quanto a seu desempenho em tração. Pneus de carcaça radial com diferentes pressões internas foram utilizados, com o objetivo de variar as relações cinemá ticas entre os eixos. Mediram-se o patinamento das rodas dianteiras e traseiras, a resistência ao rolamento e a força de tração, em duas condições de solo (firme e solto). Os resultados obtidos permitiram verificar que a eficiência de tração não foi significativamente influenciada pela variação das relações cinemáticas de 0,962 a 1,102. As máximas eficiências de tração ocorreram com relaçõ es cinemáticas variáveis dentro da faixa estudada e de acordo com as cargas impostas à barra de tração.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000600010
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782000000600010
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.30 n.6 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess