Data/hora: 16/06/2024 01:33:03

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Tubulações em sistemas de recalque	
Autores: 	Robaina,Adroaldo Dias; Calgaro,Marcelo; Peiter,Márcia Xavier.	
Data: 	2004-08-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Diâmetro ótimo; Recalque de água; Irrigação.	
Resumo: 	O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para a determinação do diâmetro mais econômico de uma tubulação de recalque de sistema de bombeamento de água para a irrigação. O trabalho apresenta como principais diferenças de outros procedimentos semelhantes à utilização de uma função do preço da tubulação por unidade de peso e por metro linear, uma função do preço do conjunto motobomba por unidade de potência, e a utilização da fórmula universal de perda de carga, que leva em conta a natureza da parede da tubulação e o regime de escoamento a que se encontra submetido. A expressão final para a obtenção do diâmetro econômico permitiu relacionar os diversos elementos intervenientes na solução do problema de uma maneira bastante simples, tendo a necessidade de um processo iterativo, mas bastante rápido quanto à convergência para a solução do problema.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000400015	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782004000400015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.34 n.4 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess