Data/hora: 09/06/2024 02:54:05

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Comparação entre os métodos do cilindro e do torrão na determinação da porosidade e da densidade do solo	
Autores: 	Silva,Vanderlei Rodrigues da; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.	
Data: 	2000-12-01	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	Manejo do solo; Porosidade e densidade do solo; Métodos físicos.	
Resumo: 	O objetivo deste estudo foi comparar e estabelecer relaçõ es entre a densidade do solo, a porosidade total, macro e microporosidade determinados por dois mé todos (cilindro volumétrico tipo Uhland e o método do torrão), em sistema plantio direto e preparo convencional de solo, com e sem pastejo animal. Coletaram-se amostras de um argissolo vermelho distrófico arênico, textura superficial franca, localizado em Santa Maria, RS. Os valores de densidade do solo determinados pelo método do torrão foram maiores do que aqueles determinados pelo método do cilindro. A macroporosidade foi o parâmetro do solo que apresenta as maiores variações entre os dois métodos estudados. Assim, deve-se evitar comparar sistemas de manejo, de estudos nos quais foram empregados distintos mé todos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000600025	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782000000600025	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.30 n.6 2000	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess