Data/hora: 04/06/2024 10:45:49

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Estimativa de dimensões de bulbo molhado em irrigação por gotejamento superficial aplicando modelo de superfície de resposta
Autores: | Maia,Celsemy Eleutério; Levien,Sérgio Luiz Aguilar.
Data: | 2010-06-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Modelagem de água e solo; Infiltração de água no solo; Irrigação localizada.
Resumo: | As informações de profundidade e largura do bulbo molhado na irrigação localizada são importantes tanto para o dimensionamento, quanto para o manejo da irrigação, auxiliando na determinação da quantidade de água aplicada para a planta. Com o objetivo de avaliar o modelo de superfície de resposta, para estimar as dimensões do bulbo molhado em função da vazão do emissor e do tempo de aplicação de água, foram instalados experimentos em seis solos. Os resultados obtidos mostraram que o modelo proposto pode ser utilizado para estimar as dimensões do bulbo molhado.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000600010
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782010005000099
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.40 n.6 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess