Data/hora: 11/06/2024 12:38:22

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Eficiência térmica de telhas onduladas de fibrocimento aplicadas em abrigos individuais para bezerros expostos ao sol e à sombra
Autores: | Fiorelli,Juliano; Schmidt,Rene; Kawabata,Celso Yoji; Oliveira,Celso Eduardo Lins de; Savastano Junior,Holmer; Rossignolo,João Adriano.
Data: | 2012-01-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Bezerreiro; Conforto térmico; Termografia infravermelho.
Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo da eficiência térmica de coberturas de bezerreiros individuais expostas ao sol e à sombra, por meio de termografia infravermelha, temperatura interna e índices de conforto térmico. Foram avaliados quatro bezerreiros, três expostos ao sol, a saber: (i) cobertos com telhas de fibrocimento sem amianto - pintadas de branco, (ii) sem pintura e (iii) com sombrite posicionado internamente aos bezerreiros, à distância de 0,10m da face inferior da telha. O quarto bezerreiro foi instalado em área sombreada e coberto com telhas de fibrocimento sem pintura. As coletas de dados foram realizadas durante 21 dias, nos horários das 11h00min, 14h00min e 17h00min. Os resultados mostraram variações significativas na temperatura de superfície das coberturas e nos índices de conforto térmico, entre os tratamentos expostos ao sol e à sombra, para todos os horários avaliados. As imagens termográficas infravermelhas mostraram-se eficientes para melhor compreensão dos processos de transferência de calor da cobertura para o interior das instalações.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/report
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000100011
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782012000100011
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.42 n.1 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess