Data/hora: 13/06/2024 06:33:22

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Demanda tractiva en función de la resistencia mecánica del suelo a la penetración
Autores: | Borges,Pedro H. M.; Bianchini,Aloísio; Maia,João C. S.; Fernándes,Haroldo C.; Mendoza,Zaíra M. S. H.
Data: | 2014-04-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Desempenho de máquinas; Modelos empíricos; Modelos não lineares.
Resumo: | No presente estudo, foram elaborados modelos empíricos para determinar a força de tração demandada por arados de discos, escarificadores e semeadoras adubadoras, em função da resistência mecânica do solo à penetração. A média da referida resistência, determinou-se até as profundidades de 25; 35 e 15 cm, em correspondência com as regulagens do arado de discos, escarificador e semeadora adubadora. O ajuste foi verificado de acordo com o coeficiente de determinação, gráficos de dispersão, análise residual e teste t (Student). Com base nessas análises, confirmou-se a normalidade dos resíduos, e foram estabelecidos intervalos de confiança com 95% de probabilidade. Os valores estimados e obtidos experimentalmente não discreparam significativamente. Concluiu-se que as funções exponenciais associadas apresentaram adequada precisão e confiabilidade para predizer a força de tração, considerando-se a resistência mecânica do solo à penetração e que os modelos podem ser uma ferramenta útil para o planejamento e gestão de operações agrícolas mecanizadas em solos com textura similar às desta pesquisa.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000200009
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162014000200009
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.34 n.2 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess