Data/hora: 02/06/2024 14:53:49

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Comportamento compressivo de um nitossolo: efeito do tamanho de agregados, do teor de água e da pressão aplicada	
Autores: 	Pereira,Joaquim O.; Benez,Sérgio H.; Silva,Suedêmio de L.; Tabile,Rubens A.; Toledo,Anderson de.	
Data: 	2005-12-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Compressão uniaxial; Compactação do solo; Pressão de pré-compactação.	
Resumo: 	A compactação do solo tem sido assunto de intensivas pesquisas nos últimos anos; no entanto, os mecanismos que implicam o processo de compactação dos solos agrícolas, ainda permanecem pouco conhecidos. A contribuição do tamanho de agregados do solo, bem como o efeito do teor de água e da pressão normal aplicada na compactação e pressão de pré-compactação do solo, foi investigada em um Nitossolo Vermelho eutrófico. Amostras de solo deformado, constituídas por agregados menores que 2,5 mm e de 9,3 a 19,4 mm, foram submetidas a ensaio de compressão uniaxial drenado. O índice de vazios e a pressão de pré-compactação foram avaliados. Os resultados obtidos mostram que o tamanho de agregados teve efeito no processo de compactação do solo. A mudança da compactação do solo pode ser prevista em função do estado inicial do solo, da pressão aplicada e do teor de água.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300021	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162005000300021	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.25 n.3 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess