Data/hora: 13/06/2024 00:34:04

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Análise operacional de um sistema fotovoltaico de bombeamento de água
Autores: | Kolling,Evandro M.; Souza,Samuel N. M. de; Ricieri,Reinaldo P.; Sampaio,Silvio C.; Dallacort,Rivanildo.
Data: | 2004-12-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Irradiância solar; Carga de bombeamento; Vazão do sistema.
Resumo: | O bombeamento de água é uma das atividades mais difundidas quanto ao emprego da energia solar fotovoltaica. Porém, apesar de se apresentar como alternativa interessante, o alto custo, a baixa eficiência dos sistemas e os projetos inadequados restringem sua aplicação. O uso racional, baseado na utilização mais eficiente de seus equipamentos, está vinculado ao conhecimento do comportamento operacional desses sistemas. No presente trabalho, teve-se o objetivo de avaliar o comportamento de um sistema fotovoltaico de bombeamento de água diretamente acoplado, sob diferentes condições de irradiância solar, por meio da montagem de uma bancada de testes, submetendo-o a diferentes alturas manométricas e determinando-se a vazão fornecida. A análise dos resultados permitiu estabelecer um modelo de regressão para estimativa de vazão do sistema em função da irradiância e altura manométrica. Concluiu-se que a potência gerada pelo painel e a vazão fornecida pela motobomba estão diretamente relacionadas à irradiância solar e à altura manométrica e influenciam na eficiência do sistema. A máxima eficiência do painel foi de 8%, 39% para a motobomba e 2,3% na interação dos componentes.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300005
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162004000300005
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.24 n.3 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess