Data/hora: 12/06/2024 10:39:29

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Demanda de potência do ventilador para aeração de material em compostagem
Autores: | Matos,Antonio T. de; Teixeira,Denis L.; Ribeiro,Ivan C.; Paiva,Ed Carlo R.; Lacerda Filho,Adílio F.
Data: | 2012-06-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Resíduos sólidos; Leiras estáticas aeradas; Processos aeróbios.
Resumo: | Neste trabalho, objetivou-se ajustar curvas de perda na pressão estática do ar, quando forçado em camadas de material orgânico, com diferentes espessuras, e dois estádios de degradação bioquímica, para possibilitar o cálculo da demanda de potência do sistema de ventilação. Os resíduos utilizados para a medição da perda de pressão do ar foram cama de frango misturada com casca dos frutos do cafeeiro, razão entre massas de 2,5:1, de forma a se obter relação C/N inicial de 30:1. Foi verificado que a perda na pressão estática do ar aumentou linearmente com a espessura da camada de composto orgânico e que houve aumento na perda de pressão estática com o aumento na vazão específica do ar, o que praticamente não foi alterado pelo estádio de degradação bioquímica do material em compostagem. Todos os modelos testados (potencial, logarítmico e quadrático) ajustaram-se bem aos dados experimentais, na faixa de vazão específica de ar entre 0,045 e 0,159 m³ s-1 m-2, podendo ser usado para predizer os gradientes de pressão estática no composto orgânico. A potência demandada pelo sistema de ventilação foi de 1,16 W t-1 no material, antes da compostagem, e de 2,38 W t-1, após 60 dias de compostagem, em camada com 1 m de espessura. Em camada de 2 m de espessura, a demanda foi de 17,70 e 21,65 W t-1, respectivamente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000300013
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162012000300013
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.32 n.3 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess