Data/hora: 11/06/2024 18:52:05

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Demanda de potência do ventilador para aeração de material em compostagem	
Autores: 	Matos,Antonio T. de; Teixeira,Denis L.; Ribeiro,Ivan C.; Paiva,Ed Carlo R.; Lacerda Filho,Adílio F.	
Data: 	2012-06-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Resíduos sólidos; Leiras estáticas aeradas; Processos aeróbios.	
Resumo: 	Neste trabalho, objetivou-se ajustar curvas de perda na pressão estática do ar, quando forçado em camadas de material orgânico, com diferentes espessuras, e dois estádios de degradação bioquímica, para possibilitar o cálculo da demanda de potência do sistema de ventilação. Os resíduos utilizados para a medição da perda de pressão do ar foram cama de frango misturada com casca dos frutos do cafeeiro, razão entre massas de 2,5:1, de forma a se obter relação C/N inicial de 30:1. Foi verificado que a perda na pressão estática do ar aumentou linearmente com a espessura da camada de composto orgânico e que houve aumento na perda de pressão estática com o aumento na vazão específica do ar, o que praticamente não foi alterado pelo estádio de degradação bioquímica do material em compostagem. Todos os modelos testados (potencial, logarítmico e quadrático) ajustaram-se bem aos dados experimentais, na faixa de vazão específica de ar entre 0,045 e 0,159 m³ s-1 m-2, podendo ser usado para predizer os gradientes de pressão estática no composto orgânico. A potência demandada pelo sistema de ventilação foi de 1,16 W t-1 no material, antes da compostagem, e de 2,38 W t-1, após 60 dias de compostagem, em camada com 1 m de espessura. Em camada de 2 m de espessura, a demanda foi de 17,70 e 21,65 W t-1, respectivamente.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000300013	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162012000300013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.32 n.3 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess