Data/hora: 16/06/2024 01:28:10

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Transferência de massa e secagem em leitos vibrofluidizados: uma revisão	
Autores: 	Park,Kil J.; Brod,Fernando P. R.; Oliveira,Rafael A. de.	
Data: 	2006-12-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Taxa de secagem; Parâmetro vibracional; Transferência de massa.	
Resumo: 	O desenvolvimento de tecnologias de processamento e equipamentos requer a utilização de novos métodos e melhor qualidade do produto processado. Dentro do processo de secagem contínua, a utilização de equipamentos que promovem incremento nos coeficientes de transferência, é a de maior interesse. O uso de energia vibracional tem sido recomendado para materiais dispersos. Assim, uma revisão da literatura sobre a transferência de massa e a secagem em leitos vibrofluidizados foi realizada, envolvendo resultados experimentais e modelagem matemática.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300022	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162006000300022	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.26 n.3 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess