Data/hora: 10/06/2024 02:24:27

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Avaliação de lavagem parcial de sais em neossolo flúvico irrigado, utilizando modelagem computacional
Autores: | Monteiro,Adriano L. N.; Montenegro,Abelardo A. de A.; Montenegro,Suzana M. G.; Santos,Francisco X. dos.
Data: | 2009-06-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Semiárido; Salinidade; Aquífero aluvial.
Resumo: | Este trabalho foi realizado em um vale aluvial irrigado do semiárido do Brasil (Estado de Pernambuco). O objetivo foi investigar o efeito de lâminas de lixiviação e de precipitação no controle da salinidade do solo em lisímetros de drenagem. Com base em simulações numéricas, utilizando-se do modelo HYDRUS-1D, avaliaram-se o fluxo e o transporte de sais na zona não saturada. Mediante medidas de campo de evapotranspiração real e precipitação, foi possível inferir que o modelo se apresentou como ferramenta adequada nas simulações realizadas, para diferentes cenários de lâminas de lixiviação. Verificou-se, experimental e numericamente, que a lixiviação parcial pode ser utilizada como alternativa de manejo para a redução da salinidade na zona radicular, desde que precipitações efetivas possam complementar o processo de lavagem.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000200004
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000200004
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.2 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess