Data/hora: 11/06/2024 13:58:55

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Uso de análise multivariada na classificação das fontes hídricas superficiais da bacia hidrográfica do Salitre
Autores: | Brito,Luiza T. de L.; Silva,Aderaldo de S.; Srinivasan,Vajapeyam S.; Galvão,Carlos de O.; Gheyi,Hans R.
Data: | 2006-04-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Impactos ambientais; Irrigação; Agrupamento.
Resumo: | Identificar as variáveis de maior significância na qualidade das águas da bacia hidrográfica do Salitre e classificar as fontes hídricas, segundo suas características, foi o objetivo principal deste trabalho. A partir dos resultados obtidos para as barragens/açudes, observa-se que a análise fatorial apresentou três fatores principais que explicam 83,50% e 74,98% da variância acumulada, enquanto, para os rios/riachos, explicaram 86,92% e 71,25%, nos períodos de chuvas e sem chuvas de 2001, respectivamente. As variáveis priorizadas no Fator 1, independentemente das fontes hídricas e dos períodos, estão diretamente relacionadas com a salinidade das águas. As fontes hídricas foram agrupadas em três classes, de forma que a classe C1 apresentou melhor qualidade das águas. Nos períodos analisados, 61,5% e 76,9% das barragens/açudes e 38,5% e 15,4% dos rios/riachos foram classificados como C1, apresentando baixos valores médios para sólidos dissolvidos totais (SDT = 138,25; 209,40 e 105,2; 129,55 mg L-1). Variações nas classes entre as fontes superficiais nos períodos não foram significativas. Esses resultados apontam para a necessidade de medidas de preservação e de conservação dos recursos hídricos dessa bacia hidrográfica.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100007
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162006000100007
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.26 n.1 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess