Data/hora: 11/06/2024 04:14:30

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação da resistência do solo à penetração em diferentes solos com a variação do teor de água	
Autores: 	Assis,Renato L. de; Lazarini,Gilmar D.; Lanças,Kléber P.; Cargnelutti Filho,Alberto.	
Data: 	2009-01-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Densidade do solo; Índice de cone; Limites de consistência.	
Resumo: 	Com os crescimentos da população e da demanda por alimentos, novas tecnologias têm surgido visando ao aumento da produtividade e à redução nos custos de produção. Se por um lado essas tecnologias elevam a produção e reduzem os custos, por outro o tráfego intenso de máquinas e tratores alteram a estrutura do solo, tornando-o compactado, comprometendo, assim, a produtividade agrícola. Neste trabalho, relacionou-se o teor de água do solo com a sua resistência à penetração, para quatro tipos de solo e quatro condições de umidade, utilizando penetrômetro hidráulico-eletrônico com sistema de navegação DGPS. Os resultados mostraram que ocorreram modificações nas condições de atrito entre o cone e o solo com o aumento do teor de água, facilitando a penetração da haste, tornando o solo mais plástico devido à ação lubrificante entre as suas partículas. Os maiores valores de resistência do solo à penetração foram detectados mais próximos do limite de contração do solo. Houve correlação negativa entre o índice de cone e o teor de água, sendo a função de melhor ajuste a linear decrescente para todos os solos, com altos coeficientes de determinação. Nas condições de solo mais úmido, os valores de resistência do solo à penetração podem ser considerados não impeditivos para o crescimento de raízes. O tipo de solo também se mostrou significativamente influente nos resultados de índice de cone.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400006	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162009000400006	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.29 n.4 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess