Data/hora: 06/06/2024 03:44:19

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Biodiesel de mamona no diesel interior e metropolitano em trator agrícola
Autores: | Tabile,Rubens A.; Lopes,Afonso; Dabdoub,Miguel J.; Camara,Felipe T. da; Furlani,Carlos E. A.; Silva,Rouverson P. da.
Data: | 2009-09-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Biocombustível; Desempenho operacional; Mecanização agrícola; Ricinus communis L.; Opacidade da fumaça.
Resumo: | A demanda de recursos energéticos pelos sistemas de produção, aliada à escassez dos combustíveis fósseis, tem motivado a produção do Biodiesel, que é um combustível obtido de fontes renováveis. O objetivo deste trabalho foi realizar dois ensaios: o primeiro dinâmico, para avaliar o desempenho operacional utilizando como parâmetro o consumo de combustível, e o segundo, estático, para mensurar a opacidade da fumaça (material particulado) do motor de um trator agrícola, operando com diesel metropolitano e interior misturados ao Biodiesel de mamona, em sete proporções. O trabalho foi conduzido no Departamento de Engenharia Rural da UNESP/Jaboticabal - SP. Os resultados mostraram que o tipo de diesel influenciou no consumo de combustível e na opacidade da fumaça, sendo o diesel metropolitano de melhor qualidade; observou-se, também, que à medida que a proporção de Biodiesel aumentou, o mesmo ocorreu para o consumo de combustível; entretanto, a opacidade da fumaça reduziu com o acréscimo de Biodiesel até B75.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300008
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000300008
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.3 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess