Data/hora: 10/06/2024 00:59:54

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Coeficiente de cultura da lima-ácida tahiti no outono-inverno determinado por lisimetria de pesagem em Piracicaba - SP
Autores: | Barboza Júnior,Cícero R. A.; Folegatti,Marcos V.; Rocha,Fábio J.; Atarassi,Roberto T.
Data: | 2008-12-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Irrigação localizada; Evapotranspiração da cultura; Coeficiente de cultivo.
Resumo: | O Brasil é o maior produtor mundial de citros, com destaque para o Estado de São Paulo, maior produtor nacional. Recentes estudos mostram que a área irrigada de citros em São Paulo tem aumentado significativamente nos últimos anos. Porém, a falta de informações sobre o manejo eficiente da irrigação na cultura de citros é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos produtores. Com o intuito de atender a essa necessidade, este trabalho teve como objetivos determinar a evapotranspiração de uma planta adulta de limeira-ácida 'Tahiti' (Citrus latifolia Tan.) e o coeficiente de cultivo (Kc) no período seco (outono-inverno), utilizando a técnica de lisimetria de pesagem. O experimento foi realizado na ESALQ/USP em Piracicaba - SP, em área irrigada por gotejamento, com plantas espaçadas de 7 x 4 m, sendo cada planta atendida por quatro pontos de molhamento no solo, distribuídos de forma equidistantes entre si. Foi realizado o monitoramento climático, utilizando estação meteorológica automatizada, e a determinação da evapotranspiração da cultura por lisímetro de pesagem. Durante o período de estudo, o Kc variou entre 0,82 e 1,18, e a ETc variou entre 1,2 e 5,6.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400009
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000400009
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.4 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess